**Input voltage, Vin** = 24V

**Switching frequency , Fs** = 100kHz

**Output voltage , Vo** = 24V

**Maximum output power, Pomax** = 70W

**Buck converter operational mode** = continuous conduction mode (CCM)